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Опросный лист
для заказа масляного трансформатора типа ТМГ/ТМГФ/ТМ/ТМЗ/ТМЖ

	
Наименование требований
	Стандартные технические характеристики
	Требование заказчика

	Тип трансформатора
	ТМГ/ТМГФ/ТМ/ТМЗ/ТМЖ
	

	Мощность, кВА
	25-3200
	

	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	6 (10) 35 (27,5)
	

	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	0,4
	

	Схема и группа соединения обмоток
	У/Ун-0 Д/Ун-11 У/Zн-11
	

	Тип регулирования напряжения
	ПБВ
	

	Диапазон регулирования напряжения
	±2х2,5%
	

	Материал обмоток (медь, алюминий)
	алюминий
	

	Потери короткого замыкания, Рк Вт 
	
	

	Потери холостого хода,  Ро  Вт
	
	

	Напряжения короткого замыкания, Uк %
	
	

	Ток холостого хода, Iо %
	
	

	Климатическое исполнение и категория размещения
	У1/ УХЛ1
	

	Степень защиты IP00
	IP00
	

	Установочные размеры
	
	

	Наличие транспортных катков
	да
	

	Тип охлаждения 
	естественное
	


Габаритные размеры, max
	Длина-ширина-высота, мм
	



Дополнительная комплектация
	Мановакууметр
	по заказу
	

	Электроконтактный термометр
	по заказу
	



Исполнение выводов (ВН-нн)
	
	ВН
	нн

	На верх 
	
	

	Боковые вывода (слева/справа)
	
	



РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:
	Наименование организации
	

	Телефон/e-mail
	

	Контактное лицо
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